(pieczęć wykonawcy robót)

(pieczęć wykonawcy robót)

**Formularz cenowy na:**

**Rzeka Karwianka - udrożnienie koryta rzeki wraz z oczyszczeniem ujściowego odcinka rzeki do Bałtyku w km 0+190 - 2+580 (2,4 km) - gmina Krokowa, powiat pucki.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Zakres robót oraz lokalizacja** | **jedn.** | **ilość jedn.** | **cena** | **wartość** |
| Rzeka Karwianka km 0+190 - 2+580 | | | | | |
| 1. | Km 0+190-0+244 (54 m) - oczyszczenie koryta rzeki oraz wywóz nieczystości na wysypisko.  Oczyszczenie rzeki poniżej wrót przeciwsztormowych  z zanieczyszczeń naniesionych podczas sztormu (konary drzew, gałęzie, patyki, pomieszane części roślinne wraz  z odpadami plastikowymi, szklanymi, foliami, itp. wraz  z załadunkiem i wywozem na wysypisko,  ilość: 54 m \* 3 m \* 0,3 m = 48,6 m3 | m3 | 48,6 |  |  |
| 2. | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt kategorii I-II.  Km 0+244-0+400 (156 m) - wykopy z dna rzeki wraz  z załadunkiem i wywozem na składowisko odpadów na odległość do 10 km - z uwagi na brak możliwości odkładu przy rzece (wał, ścieżka na koronie wału), szer. dna 4 m, warstwa namułu i osadu 40 cm,  ilość: 156 m \* 4 m \* 0,4 m = 249,6 m3 | m3 | 249,6 |  |  |
| 3. | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II.  Km 0+244-0+400 (156 m) - wykopy z dna rzeki wraz  z załadunkiem i wywozem na składowisko odpadów na odległość do 10 km - z uwagi na brak możliwości odkładu przy rzece (wał, ścieżka na koronie wału), szer. dna 4 m, warstwa namułu i osadu 40 cm,  ilość: 156 m \* 4 m \* 0,4 m = 249,6 m3 | m3 | 249,6 |  |  |
| 4. | Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, objętość wykopu na 1 m rowu, rzeki lub kanału do 1,50 m3, na odkład, grunt kategorii I-II.  Km 0+400-1+294 (894 m) - oczyszczenie dna rzeki wraz  z rozłożeniem i równomiernym rozplantowaniem urobku na lewym wale rzeki Karwianki, szer. dna 4 m, warstwa namułu i osadu 40 cm,  ilość: 894 m \* 4 m \* 0,4 m = 1430,4 m3 | m3 | 1430,4 |  |  |
| 5. | Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, objętość wykopu na 1 m rowu, rzeki lub kanału do 1,50 m3, na odkład, grunt kategorii I-II.  Km 1+294-2+448 (1154 m)- oczyszczenie dna rzeki wraz z rozłożeniem i równomiernym rozplantowaniem urobku na prawym wale rzeki Karwianki, szer. dna 3 m, warstwa namułu i osadu 40 cm,  ilość: 1154 m \* 3 m \* 0,4 m = 1384,8 m3 | m3 | 1384,8 |  |  |
| 6. | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt kategorii I-II.  Km 2+448-2+580 (132 m) - wykopy z dna rzeki wraz  z załadunkiem i wywozem na składowisko odpadów na odległość do 10 km - z uwagi na brak możliwości odkładu przy rzece (droga publiczna), szer. dna 4 m, warstwa namułu i osadu 40 cm,  ilość: 132 m \* 3 m \* 0,4 m = 158,4 m3 | m3 | 158,4 |  |  |
| 7. | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II.  Km 2+448-2+580 (132 m) - wykopy z dna rzeki wraz  z załadunkiem i wywozem na składowisko odpadów na odległość do 10 km - z uwagi na brak możliwości odkładu przy rzece (droga publiczna), szer. dna 4 m, warstwa namułu i osadu 40 cm,  ilość: 132 m \* 3 m \* 0,4 m = 158,4 m3 | m3 | 158,4 |  |  |
| **RAZEM** | | |  |
| **VAT (23%)** | | |  |
| **ŁĄCZNIE** | | |  |

Cena ofertowa brutto:…………………………. zł.

Słownie złotych: ………………………………………………………………………...

Data:………………………………… …………………………………………..………

*/Pieczęć i podpis Wykonawcy/*